**ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ПРОКАТ**

**Тонкий и средний толстолистовой прокат**

*Толщина*: от 3 до 120 мм

Предприятие выпускает широкий сортамент толстолистового проката, включая специализированные виды и марки. Премиальная стальная продукция NLMK Clabecq – толстый лист из низколегированной износостойкой стали марки Quard и конструкционной высокопрочной стали марки Quend.

**Износостойкая сталь марки Quard** предназначена для производства строительного и горнодобывающего оборудования и других видов специальной техники и машин. Благодаря применению стали марки Quard можно добиться снижения веса конструкционного элемента на 40% при увеличении его объема на 5%, снижения расхода топлива и уменьшения себестоимости на 45%.

**Высокопрочная сталь марки Quend** предназначена для производства шасси грузовых автомобилей, строительного подъемного оборудования и прочей техники, где критически важна высокая прочность конструкции. Использование стальных листов марки Quend позволяет сократить вес конструкционных элементов более на 20%, снизив себестоимость их производства и повысив эксплуатационные характеристики.

Основные потребители – предприятия энергетического комплекса, машиностроения, в том числе тяжелое машиностроение, судостроение, производители труб на европейском и глобальном рынках.