Общая информация

**NLMK Sharon Coating**

*Расположение:* Шэрон, штат Пенсильвания

*Производственные мощности:* около 0,5 млн тонн проката в год

NLMK Sharon Coating был создан на мощностях пустующего завода по производству трансформаторов. Первый горячеоцинкованный прокат был получен на новом предприятии в 1995 году. В 2005 году завод модернизировали – построили самую современную для тех времен линию цинкования производственной мощностью 500 тыс. тонн в год.

Компания производит горячеоцинкованный прокат различных видов, включая прокат для глубокой вытяжки, высокопрочный прокат, прокат из двухфазных марок сталей, проката прошедшего термическую обработку (Bake-Hardenable).

NLMK Sharon Coating – клиентоориентированная компания, нацеленная на индивидуальную работу с потребителями и предоставление клиентам продукции высочайшего качества.

Предприятие входит в дивизион NLMK USA. Производство стали дивизионом в 2013 году составило 0,77 млн тонн, проката – 1,8 млн тонн.

Продукция

**ГОРЯЧЕОЦИНКОВАННЫЙ ПРОКАТ**

Оцинкованный прокат используется в производстве корпусных деталей машин, кровельных материалов, несущих конструкций, работающих в агрессивной среде, автомобильных деталей и компонентов электробытовых приборов.